MESS Programm Webapp

Inhalt

[1. Scope 1](#_Toc159850284)

[2. Backend 2](#_Toc159850285)

[2.1 Device Management 2](#_Toc159850286)

[2.1.1 General Device 2](#_Toc159850287)

[2.1.2 Audio Device 2](#_Toc159850288)

[2.1.3 Micro Epsilon Device 2](#_Toc159850289)

[2.1.4 MCC Daqhats 2](#_Toc159850290)

[2.1.5 Uldaq Device 2](#_Toc159850291)

[2.1.6 MCCULW Device 2](#_Toc159850292)

[2.1.7 USBDUX Device 2](#_Toc159850293)

[2.2 Speichern, Laden 2](#_Toc159850294)

[2.3 Trigger Routine und automatische Emails 2](#_Toc159850295)

[3. Oberfläche 2](#_Toc159850296)

[3.1 Messwertanzeige 2](#_Toc159850297)

[3.1.1 Hauptgraph 2](#_Toc159850298)

[3.1.2 General Device 2](#_Toc159850299)

[3.2 Hauptkonfigurationstab 2](#_Toc159850300)

[3.3 Gerätekonfigurationstabs 2](#_Toc159850301)

[4. Konfiguration 2](#_Toc159850302)

# Scope

# Backend

## Device Management

## General Device

## Audio Device

## Micro Epsilon Device

## MCC Daqhats

## Uldaq Device

## MCCULW Device

## USBDUX Device

## Speichern, Laden

## Trigger Routine und automatische Emails

# Oberfläche

## Messwertanzeige

## Hauptgraph

## Filter und Detrend

## Liveauswertungen

## Hauptkonfigurationstab

## Gerätekonfigurationstabs

## Log Tab

## Ladetab

# Konfiguration